C:\Users\Usuario\Documents\Planos Frank\Samanco\02.ROL Y FUNCIONES URBANO REGIONAL - EOU SAMANCO.dwg,Model,6/12/2022 12:15:38,CPU0537_USER,DWG To PDF.pc3,ISO A0 (841.00 x 1189.00 MM),1:254.368,
C:\Users\Usuario\Documents\Planos Frank\Samanco\03.ROL Y FUNCIONES URBANO PROVINCIAL - EOU SAMANCO.dwg,Model,6/12/2022 12:16:39,CPU0537_USER,DWG To PDF.pc3,ISO A3 (297.00 x 420.00 MM),1000:500000,
C:\Users\Usuario\Documents\Planos Frank\Samanco\04. AMBITO DE INTERVENCION.dwg,PRESENTACION,6/12/2022 12:17:36,CPU0537_USER,DWG To PDF.pc3,ISO A0 (841.00 x 1189.00 MM),1:1,
C:\Users\Usuario\Documents\Planos Frank\Samanco\05.PLANO TOPOGRÁFICO- SAMANCO.dwg,PRESENTACION,6/12/2022 12:18:12,CPU0537_USER,DWG To PDF.pc3,ISO A0 (841.00 x 1189.00 MM),1:1,
C:\Users\Usuario\Documents\Planos Frank\Samanco\06. POBLACION POR SECTORES.dwg,PRESENTACION,6/12/2022 12:18:35,CPU0537_USER,DWG To PDF.pc3,ISO A1 (594.00 x 841.00 MM),1:1,
C:\Users\Usuario\Documents\Planos Frank\Samanco\07.COBERTURA DE AGUA.dwg,PRESENTACION,6/12/2022 12:18:51,CPU0537_USER,DWG To PDF.pc3,ISO A1 (594.00 x 841.00 MM),1:1,
C:\Users\Usuario\Documents\Planos Frank\Samanco\08.COBERTURA DE ELECTRICIDAD.dwg,PRESENTACION,6/12/2022 12:19:07,CPU0537_USER,DWG To PDF.pc3,ISO A1 (594.00 x 841.00 MM),1:1,
C:\Users\Usuario\Documents\Planos Frank\Samanco\09.COBERTURA DE CABLE - SAMANCO.dwg,PRESENTACION,6/12/2022 12:19:20,CPU0537_USER,DWG To PDF.pc3,ISO A1 (594.00 x 841.00 MM),1:1,
C:\Users\Usuario\Documents\Planos Frank\Samanco\10.COBERTURA DE TELEFONO- SAMANCO.dwg,PRESENTACION,6/12/2022 12:19:34,CPU0537_USER,DWG To PDF.pc3,ISO A3 (420.00 x 297.00 MM),1:2.15699,
C:\Users\Usuario\Documents\Planos Frank\Samanco\11.SISTEMA EDUCATIVO.dwg,PRESENTACION,6/12/2022 12:19:46,CPU0537_USER,DWG To PDF.pc3,ISO A1 (594.00 x 841.00 MM),1:1,
C:\Users\Usuario\Documents\Planos Frank\Samanco\12.SISTEMA DE SALUD.dwg,PRESENTACION,6/12/2022 12:19:59,CPU0537_USER,DWG To PDF.pc3,ISO A1 (594.00 x 841.00 MM),1:1,
C:\Users\Usuario\Documents\Planos Frank\Samanco\13.RECREACION ACTIVA.dwg,PRESENTACION,6/12/2022 12:20:14,CPU0537_USER,DWG To PDF.pc3,ISO A1 (594.00 x 841.00 MM),1:1,
C:\Users\Usuario\Documents\Planos Frank\Samanco\14.RECREACION PASIVA.dwg,PRESENTACION,6/12/2022 12:20:25,CPU0537_USER,DWG To PDF.pc3,ISO A1 (594.00 x 841.00 MM),1:1,
C:\Users\Usuario\Documents\Planos Frank\Samanco\15.OTROS USOS.dwg,PRESENTACION,6/12/2022 12:20:36,CPU0537_USER,DWG To PDF.pc3,ISO A1 (594.00 x 841.00 MM),1:1,
C:\Users\Usuario\Documents\Planos Frank\Samanco\16.EQUIPAMIENTOS INDUSTRIALES.dwg,PRESENTACION,6/12/2022 12:23:46,CPU0537_USER,DWG To PDF.pc3,ISO A1 (594.00 x 841.00 MM),1:1,
C:\Users\Usuario\Documents\Planos Frank\Samanco\17. USO DE SUELOS SAMANCO.dwg,PRESENTACION,6/12/2022 12:24:04,CPU0537_USER,DWG To PDF.pc3,ISO A1 (594.00 x 841.00 MM),1:1,
C:\Users\Usuario\Documents\Planos Frank\Samanco\18. USO DE SUELOS SECTOR 1.dwg,PRESENTACION,6/12/2022 12:24:16,CPU0537_USER,DWG To PDF.pc3,ISO A3 (420.00 x 297.00 MM),1:2.15699,
C:\Users\Usuario\Documents\Planos Frank\Samanco\19. USO DE SUELOS SECTOR 2.dwg,PRESENTACION,6/12/2022 12:24:30,CPU0537_USER,DWG To PDF.pc3,ISO A1 (594.00 x 841.00 MM),1:1,
C:\Users\Usuario\Documents\Planos Frank\Samanco\20. USO DE SUELOS SECTOR 3.dwg,PRESENTACION,6/12/2022 12:25:26,CPU0537_USER,DWG To PDF.pc3,ISO A1 (594.00 x 841.00 MM),1:1,
C:\Users\Usuario\Documents\Planos Frank\Samanco\21.DENSIDAD GENERAL - SAMANCO.dwg,PRESENTACION,6/12/2022 12:25:37,CPU0537_USER,DWG To PDF.pc3,ISO A3 (420.00 x 297.00 MM),1:2.15699,
C:\Users\Usuario\Documents\Planos Frank\Samanco\22.DENSIDAD DE SUELOS SECTOR 1 - SAMANCO.dwg,PRESENTACION,6/12/2022 12:25:48,CPU0537_USER,DWG To PDF.pc3,ISO A3 (420.00 x 297.00 MM),1:2.15699,
C:\Users\Usuario\Documents\Planos Frank\Samanco\23.DENSIDAD DE SUELOS SECTOR 2 - SAMANCO.dwg,PRESENTACION,6/12/2022 12:26:09,CPU0537_USER,DWG To PDF.pc3,ISO A1 (594.00 x 841.00 MM),1:1,
C:\Users\Usuario\Documents\Planos Frank\Samanco\24.DENSIDAD DE SUELOS SECTOR 3 - SAMANCO.dwg,PRESENTACION,6/12/2022 12:26:27,CPU0537_USER,DWG To PDF.pc3,ISO A1 (594.00 x 841.00 MM),1:1,
C:\Users\Usuario\Documents\Planos Frank\Samanco\25. ALTURAS DE EDIFICACIÓN - SAMANCO.dwg,PRESENTACION,6/12/2022 12:26:54,CPU0537_USER,DWG To PDF.pc3,ISO A1 (594.00 x 841.00 MM),1:1,
C:\Users\Usuario\Documents\Planos Frank\Samanco\26. ALTURAS DE EDIFICACIÓN - SAMANCO SECTOR 1.dwg,PRESENTACION,6/12/2022 12:27:08,CPU0537_USER,DWG To PDF.pc3,ISO A3 (420.00 x 297.00 MM),1:2.15699,
C:\Users\Usuario\Documents\Planos Frank\Samanco\27. ALTURAS DE EDIFICACIÓN - SAMANCO SECTOR 2.dwg,PRESENTACION,6/12/2022 12:27:22,CPU0537_USER,DWG To PDF.pc3,ISO A3 (420.00 x 297.00 MM),1:2.15699,
C:\Users\Usuario\Documents\Planos Frank\Samanco\28. ALTURAS DE EDIFICACIÓN - SAMANCO SECTOR 3.dwg,PRESENTACION,6/12/2022 12:27:36,CPU0537_USER,DWG To PDF.pc3,ISO A3 (420.00 x 297.00 MM),1:2.15699,
C:\Users\Usuario\Documents\Planos Frank\Samanco\29. ESTADO DE CONSERVACION - SAMANCO.dwg,PRESENTACION,6/12/2022 12:27:48,CPU0537_USER,DWG To PDF.pc3,ISO A3 (420.00 x 297.00 MM),1:2.15699,
C:\Users\Usuario\Documents\Planos Frank\Samanco\30. ESTADO DE CONSERVACION - SAMANCO SECTOR 1.dwg,PRESENTACION,6/12/2022 12:28:50,CPU0537_USER,DWG To PDF.pc3,ISO A1 (594.00 x 841.00 MM),1:1,
C:\Users\Usuario\Documents\Planos Frank\Samanco\32. ESTADO DE CONSERVACION - SAMANCO SECTOR 3.dwg,PRESENTACION,6/12/2022 12:30:50,CPU0537_USER,DWG To PDF.pc3,ISO A0 (841.00 x 1189.00 MM),1:0.690732,
C:\Users\Usuario\Documents\Planos Frank\Samanco\33. ANTIGUEDAD DE LA EDIFICACIÓN - SAMANCO.dwg,PRESENTACION,6/12/2022 12:31:13,CPU0537_USER,DWG To PDF.pc3,ISO A0 (841.00 x 1189.00 MM),1:0.690732,
C:\Users\Usuario\Documents\Planos Frank\Samanco\34. ANTIGUEDAD DE LA EDIFICACIÓN -  SECTOR 1 SAMANCO.dwg,PRESENTACION,6/12/2022 12:31:30,CPU0537_USER,DWG To PDF.pc3,ISO A0 (841.00 x 1189.00 MM),1:0.690732,
C:\Users\Usuario\Documents\Planos Frank\Samanco\35. ANTIGUEDAD DE LA EDIFICACIÓN -  SECTOR 2 SAMANCO.dwg,PRESENTACION,6/12/2022 12:32:22,CPU0537_USER,DWG To PDF.pc3,ISO A0 (841.00 x 1189.00 MM),1:1,
C:\Users\Usuario\Documents\Planos Frank\Samanco\36. ANTIGUEDAD DE LA EDIFICACIÓN -  SECTOR 3 SAMANCO.dwg,PRESENTACION,6/12/2022 12:32:42,CPU0537_USER,DWG To PDF.pc3,ISO A0 (841.00 x 1189.00 MM),1:0.690732,
C:\Users\Usuario\Documents\Planos Frank\Samanco\37. MATERIAL DE EDIFICACIÓN - SAMANCO.dwg,PRESENTACION,6/12/2022 12:33:06,CPU0537_USER,DWG To PDF.pc3,ISO A0 (841.00 x 1189.00 MM),1:0.690732,
C:\Users\Usuario\Documents\Planos Frank\Samanco\38. MATERIAL DE EDIFICACIÓN - SAMANCO SECTOR 1.dwg,PRESENTACION,6/12/2022 12:33:30,CPU0537_USER,DWG To PDF.pc3,ISO A0 (841.00 x 1189.00 MM),1:0.690732,
C:\Users\Usuario\Documents\Planos Frank\Samanco\39. MATERIAL DE EDIFICACIÓN - SAMANCO SECTOR 2.dwg,PRESENTACION,6/12/2022 12:33:56,CPU0537_USER,DWG To PDF.pc3,ISO A0 (841.00 x 1189.00 MM),1:1,
C:\Users\Usuario\Documents\Planos Frank\Samanco\40. MATERIAL DE EDIFICACIÓN - SAMANCO SECTOR 3.dwg,PRESENTACION,6/12/2022 12:34:45,CPU0537_USER,DWG To PDF.pc3,ISO A0 (841.00 x 1189.00 MM),1:1,
C:\Users\Usuario\Documents\Planos Frank\Samanco\41.RED VIAL - SAMANCO.dwg,PRESENTACION,6/12/2022 12:36:26,CPU0537_USER,DWG To PDF.pc3,ISO A0 (841.00 x 1189.00 MM),1:1,
C:\Users\Usuario\Documents\Planos Frank\Samanco\42.TIPO DE MATERIAL RED VIAL - SAMANCO.dwg,PRESENTACION,6/12/2022 12:36:52,CPU0537_USER,DWG To PDF.pc3,ISO A0 (841.00 x 1189.00 MM),1:1,
C:\Users\Usuario\Documents\Planos Frank\Samanco\43.ESTADO DE CONSERVACION DE LA RED VIAL - SAMANCO.dwg,PRESENTACION,6/12/2022 12:37:05,CPU0537_USER,DWG To PDF.pc3,ISO A1 (594.00 x 841.00 MM),1:1,
C:\Users\Usuario\Documents\Planos Frank\Samanco\44.MAPA DE CONTAMINACION TIERRA - SAMANCO.dwg,PRESENTACION,6/12/2022 12:37:24,CPU0537_USER,DWG To PDF.pc3,ISO A1 (594.00 x 841.00 MM),1:1,
C:\Users\Usuario\Documents\Planos Frank\Samanco\45. MAPA DE PELIGROS DERRUMBE Y DESASTRES.dwg,PRESENTACION,6/12/2022 12:37:48,CPU0537_USER,DWG To PDF.pc3,ISO A3 (420.00 x 297.00 MM),1:2.15699,
C:\Users\Usuario\Documents\Planos Frank\Samanco\47. MAPA DE PELIGROS..dwg,PRESENTACION,6/12/2022 12:39:08,CPU0537_USER,AutoCAD PDF (High Quality Print).pc3,ISO A1 (594.00 x 841.00 MM),1:1,
C:\Users\Usuario\Documents\Planos Frank\Samanco\48.PLANO DE VULNERABILIDAD- SAMANCO.dwg,PRESENTACION,6/12/2022 12:39:23,CPU0537_USER,AutoCAD PDF (High Quality Print).pc3,ISO A1 (594.00 x 841.00 MM),1:1,
C:\Users\Usuario\Documents\Planos Frank\Samanco\49.PLANO DE SECTORES CRITICOS - SAMANCO.dwg,PRESENTACION,6/12/2022 12:39:46,CPU0537_USER,DWG To PDF.pc3,ISO A1 (594.00 x 841.00 MM),1:1,
C:\Users\Usuario\Documents\Planos Frank\Samanco\50.PLANO BASICO.dwg,PRESENTACION,6/12/2022 12:39:58,CPU0537_USER,DWG To PDF.pc3,ISO A1 (594.00 x 841.00 MM),1:1,
C:\Users\Usuario\Documents\Planos Frank\Samanco\51.PLANO DE ZONIFICACION.dwg,PRESENTACION,6/12/2022 12:40:13,CPU0537_USER,DWG To PDF.pc3,ISO A3 (420.00 x 297.00 MM),1:2.15699,
C:\Users\Usuario\Documents\Planos Frank\Samanco\52.PLANO DE EQUIPAMIENTOS.dwg,PRESENTACION,6/12/2022 12:40:27,CPU0537_USER,DWG To PDF.pc3,ISO A1 (594.00 x 841.00 MM),1:1,
C:\Users\Usuario\Documents\Planos Frank\Samanco\53.PLANO  DE PROPUESTA VIAL DE SAMANCO.dwg,PRESENTACION,6/12/2022 12:40:40,CPU0537_USER,DWG To PDF.pc3,ISO A3 (420.00 x 297.00 MM),1:2.15699,
C:\Users\Usuario\Documents\Planos Frank\Samanco\54.PLANO SECTORIZACION.dwg,PRESENTACION,6/12/2022 12:40:56,CPU0537_USER,DWG To PDF.pc3,ISO A3 (420.00 x 297.00 MM),1:2.15699,
C:\Users\Usuario\Documents\Planos Frank\Samanco\55.PLANO DE VULNERABILIDAD Y RIESGO.dwg,PRESENTACION,6/12/2022 12:41:10,CPU0537_USER,DWG To PDF.pc3,ISO A1 (594.00 x 841.00 MM),1:1,
C:\Users\Usuario\Documents\Planos Frank\Samanco\56.PLANO ZONA URBANIZABLE.dwg,PRESENTACION,6/12/2022 12:41:30,CPU0537_USER,DWG To PDF.pc3,ISO A3 (420.00 x 297.00 MM),1:2.15699,
